Examen de aplazados

Alumno: Rolando Perez Olaguivel cod:20200197

Preguntas

1. Imagen en blanco y negro de una rama

   Descripción generada automáticamente con confianza bajaUn dibujo de un mapa


   Descripción generada automáticamente con confianza mediaDetección automática de grietas y fisuras en paredes (2pts)

Ilustración Salida

Solución:

*import* cv2  
*import* numpy *as* np  
*from* stackImages *import* StackImagen  
  
# Carga la imagen  
img = cv2.imread("imagenes1\pare\_ejer1\pared5.jpg")  
  
# Convertir la imagen a escala de grises  
gris = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR\_BGR2GRAY)  
  
## Convertir a HSL  
#hsl\_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR\_BGR2HLS)  
  
# Aplicar un filtro Gaussiano para suavizar la imagen  
gris = cv2.GaussianBlur(gris, (3,3), 0)  
  
# Aplicar filtro Canny para detectar bordes  
borde = cv2.Canny(gris, 10, 25)  
  
# Encontrar los contornos en la imagen  
contours, hierarchy = cv2.findContours(borde, cv2.RETR\_EXTERNAL, cv2.CHAIN\_APPROX\_SIMPLE)  
  
# Crear una imagen de fondo blanco  
contorno = np.zeros((img.shape[0], img.shape[1], 3), np.uint8)  
contorno.fill(255)  
# Dibujar los contornos en la imagen de fondo blanco  
cv2.drawContours(contorno, contours, -1, (0, 0, 0), 2)  
# Mostrar las imágenes resultantes creando un objeto de la clase StackImagen  
stack = StackImagen(0.7)  
  
imagenes = [img,gris  
 ,borde,contorno]  
  
result = stack.stack\_images(imagenes)  
cv2.imshow("Resultado",result)  
cv2.waitKey(0)  
cv2.destroyAllWindows()

Salida de consola:



Acá se puede ver como primero, se ve la imagen original, luego con escala de grises con el filtro gausiano (suavizar la imagen), luego la imagen de detección de bordes, y su inversa. Y con esa ya se tendría todos los recursos para detectar si hay una grieta o no en la pared.

Ilustración Entrada

1. Imagen en blanco y negro

   Descripción generada automáticamente con confianza bajaConteo automatico de colonias de bacterias (4pts)

Solución:

*import* cv2  
*import* numpy *as* np  
*from* stackImages *import* StackImagen  
  
#Cargar la imagen  
img = cv2.imread(r"imagenes2\bacteria2.jpg")  
img2 = img.copy()  
# Convertir la imagen a escala de grises  
gris = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR\_BGR2GRAY)  
  
# Aplicar un filtro Gaussiano para suavizar la imagen  
gaus = cv2.GaussianBlur(gris, (7,7), 0)  
  
# Aplicar filtro Canny para detectar bordes  
borde= cv2.Canny(gaus,50,50)  
  
#Funcion para obtener area de las figuras que salen en la imagen  
*def* getContorno(*img*):  
 cont = 0  
 contours, hierarchy = cv2.findContours(*img*, cv2.RETR\_EXTERNAL, cv2.CHAIN\_APPROX\_NONE)  
 *for* cnt *in* contours:  
 cv2.drawContours(img2,cnt,-1,(255,0,0),3)  
 perimetro = cv2.arcLength(cnt,*True*)  
 aprox = cv2.approxPolyDP(cnt,0.02\*perimetro,*True*)  
 objcorner=len(aprox)  
 x,y,w,h = cv2.boundingRect(aprox)  
 *if* objcorner >4:  
 b = "Bacteria"  
 cont=cont+1  
 *else*:  
 b = "?"  
 cv2.rectangle(img2,(x,y),(x+w,y+h), (0,255,0),2)  
 cv2.putText(img2, b,(x+(w//2)-18, y + (h//2)-18), cv2.FONT\_HERSHEY\_COMPLEX,0.7,(0,0,0),2)  
 print("En esta imagen hay ",cont," BACTERIAS")  
#Llamamos a la funcion  
getContorno(borde)  
  
#Mostrar las imágenes resultantes creando un objeto de la clase StackImagen  
stack = StackImagen(0.4)  
imagenes = [img,gris,gaus,img2,borde]  
  
  
result = stack.stack\_images(imagenes)  
cv2.imshow("Resultado",result)  
cv2.waitKey(0)  
cv2.destroyAllWindows()

Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza bajaSalida de consola:

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Como se puede observar, primero pone en escala de grises la imagen, luego la suavisa con el filtro gaussiano, se usa el filtro de Canny para detectar todos los bordes y al final cuenta cuantos de ellos son bacterias (en este caso circulos).

1. Extraer un shape que represente al área glaciar, puede usar segmentación (4pts)

Una montaña de roca

Descripción generada automáticamente con confianza media

<https://inaigem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5379ac94516a4cb0a7f1cd0fa7bfc94b>

Solución:

*import* cv2  
*import* numpy *as* np  
  
# Leer la imagen  
*from* stackImages *import* StackImagen  
  
img = cv2.imread(r'imagenes/glaciar.jpg')  
img2 = img.copy()  
# Convertir la imagen a escala de grises  
gris = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR\_BGR2GRAY)  
  
# Aplicar un filtro Gaussiano para suavizar la imagen  
gaus = cv2.GaussianBlur(gris, (7,7), 0)  
  
# Aplicar filtro Canny para detectar bordes  
borde= cv2.Canny(gaus,50,50)  
  
#Funcion para obtener area de las figuras que salen en la imagen  
*def* getContorno(*img*):  
 cont = 0  
 contours, hierarchy = cv2.findContours(*img*, cv2.RETR\_EXTERNAL, cv2.CHAIN\_APPROX\_NONE)  
 *for* cnt *in* contours:  
 area = cv2.contourArea(cnt)  
 print(area)  
 cv2.drawContours(img2,cnt,-1,(255,0,0),3)  
 cont = cont +area  
 print("El area total del glaciar es: ",cont)  
#Llamamos a la funcion  
getContorno(borde)  
  
#Mostrar las imágenes resultantes creando un objeto de la clase StackImagen  
stack = StackImagen(0.4)  
imagenes = [img,gris,gaus,img2]  
  
  
result = stack.stack\_images(imagenes)  
cv2.imshow("Resultado",result)  
cv2.waitKey(0)  
cv2.destroyAllWindows()


salida de consola:

Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza media

En este caso en las imágenes podemos observar primero la imagen original, luego en escala de grises, luego suavizado, y al final con todos los bordes resaltados, y al final nos muestra el área que encierran dichos bordes.

1. Detección de vehículos en un video (7pts)



<http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/raw_data.php>

1. Modele en 3d un carro o un objeto del hogar (use polígonos), póngale una textura (3pts)
2. Dibuje un fractal con codigo (2pts)